  ---------------------------------------------------------------
                    無線LAN(IEEE802.11b/g)
                    ドライバのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LAN(IEEE802.11b/g)ドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
  ・本手順は、管理者(Administrator権限を持ったユーザ)で行ってください。
  ・本手順は、本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開
    されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


  本ソフトウェアのインストールは以下の手順で行います。

   （オペレーティングシステムのアップデート）
          ↓
    ドライバのインストール
          ↓
    インストール完了


【オペレーティングシステムのアップデート】

     チェック!!
       ここではServicePack1が適用されている事を前提としております。
       通常この手順は必要ありませんが、適用されているServicePackを確認し、
       もしServicePack1でない場合には、下記の手順でオペレーティングシステム
       をアップデートしてください。
       ServicePack1であれば、【ドライバのインストール】へ進んでください。
      「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックすると
      「Windows Edition」の項目にServicePackの適用状況が表示されます。

  1. 「Windows6.0-KB949126-v2-x86.msu」を以下のアドレスから
      ダウンロードしてください。

     http://support.microsoft.com/kb/949126/en-us

  2. 「Windows6.0-KB949126-v2-x86.msu」をダブルクリック

  3. 「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は、
     「続行」ボタンをクリック

  4.  画面に表示される指示に従ってインストールし、システムを再起動する

  以上でオペレーティングシステムのアップデートは終了です。


【ドライバのインストール】

  チェック!!
  ・  使用中のアプリケーションがあれば、全て終了させてください
  ・  ワイヤレススイッチ（【Fn】＋【F2】）の操作により無線LAN機能をオンに
　　　切り替えてください


  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→
     「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」をクリック

  2. 「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は、
     「続行」ボタンをクリック

  3. 「ほかのデバイス」の下の「Marvell 802.11 SDIO ID:0B」をダブルクリック

  4. 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック

  5. 「ドライバソフトウェアの更新-Marvell 802.11 SDIO ID:0B」と表示されたら、
     「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」
      をクリック

  6. 「次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します」欄に
     「D:\DRV\WLMAVIS\DRIVER」と半角英数字で入力して、「次へ」ボタン
      をクリック

      ドライバのインストールが開始されます。

  7. ドライバ ソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されたら、
     「閉じる」ボタンをクリック

  8.  開いているウィンドウを全て閉じる

  9.  Windowsを再起動する

  以上で無線LAN(IEEE802.11b/g)ドライバの
  セットアップは終了です。
