  ---------------------------------------------------------------
                    無線LAN(IEEE802.11b/g)
                    ドライバのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LAN(IEEE802.11b/g)ドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
  ・本手順は、管理者(Administrator権限を持ったユーザ)で行ってください。
  ・本手順は、本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開
    されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【インストール手順】

  本ソフトウェアのインストールは以下の手順で行います。

   （オペレーティングシステムのアップデート）
          ↓
    ドライバのインストール
          ↓
    インストール完了


【オペレーティングシステムのアップデート】

     チェック!!
       ここではServicePack3が適用されている事を前提としております。
       通常この手順は必要ありませんが、適用されているServicePackを確認し、
       もしServicePack3でない場合には、下記の手順でオペレーティングシステム
       をアップデートしてください。
       ServicePack3であれば、【ドライバのインストール】へ進んでください。
      「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックすると
      「システム」の項目にServicePackの適用状況が表示されます。

   1.「WindowsXP-KB917021-v3-x86-JPN.exe」を以下のアドレスから
      ダウンロードしてください。

     http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2726F32F-D52B-4F84-ACE8-F7FC20195769

   2.「WindowsXP-KB917021-v3-x86-JPN.exe」をダブルクリック
     「このファイルを実行しますか？」と表示された場合は「実行」をクリック

   3. 画面に表示される指示に従ってインストールし、システムを再起動する

   4.「WindowsXP-KB959465-x86-JPN.exe」を以下のアドレスから
      ダウンロードしてください。

     http://support.microsoft.com/kb/959465

   5.「WindowsXP-KB959465-x86-JPN.exe」をダブルクリック
     「このファイルを実行しますか？」と表示された場合は「実行」をクリック

   6. 画面に表示される指示に従ってインストールし、システムを再起動する

   以上でオペレーティングシステムのアップデートは終了です。


【ドライバのインストール】

   チェック!!
  ・  使用中のアプリケーションがあれば、全て終了させてください
  ・  ワイヤレススイッチ（【Fn】＋【F2】）の操作により無線LAN機能をオンに
　　　切り替えてください

   1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

   2.「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック

  チェック!!
    クラシック表示に切り替えている場合は、「システム」をダブルクリック
    してください。

   3.「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンを
      クリック

   4.「その他のデバイス」の下の「Marvell 802.11 SDIO ID: 0B」を
      ダブルクリック

   5.「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンを
      クリック

   6.「ハードウェアの更新ウィザードの開始」が表示されたら、
     「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

   7.「ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディスクが
      ある場合は、挿入してください。」が表示されたら、「一覧または特定の
      場所からインストールする」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

   8.「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、
     「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」
      にチェックを入れてください

   9.「次の場所を含める」の下の入力欄に、「D:\DRV\WLMAXP\DRIVER」と
      半角英数字で入力し、「次へ」ボタンをクリック

      ドライバのインストールが始まります。

  10.「ハードウェアの更新ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンを
      クリック

  11. 開いているウィンドウを全て閉じる

  12. Windowsを再起動する

   以上で無線LAN(IEEE802.11b/g)ドライバのセットアップは終了です。
