# Intel® Turbo Memory – Introduzione

## Panoramica

La tecnologia Intel Turbo Memory migliora le prestazioni complessive del sistema archiviando nella memoria flash i dati a cui si accede più frequentemente. Ciò permette di ottenere un accesso più rapido alle applicazioni e ai dati, nonché di ridurre i tempi di avvio del sistema. La tecnologia Intel Turbo Memory consente anche di ridurre il consumo energetico del computer permettendo al disco rigido di attivare più spesso le modalità di risparmio energetico.

I componenti della tecnologia Intel Turbo Memory sono:

- Driver di Intel Turbo Memory
- Console di Intel Turbo Memory
- Option ROM per il filtraggio del disco di Intel Turbo Memory

Il driver di Intel Turbo Memory può essere installato su tutti i computer elencati nella sezione Requisiti di sistema. Il driver installerà sia Intel® Matrix Storage Manager sia i driver di Intel Turbo Memory. La dimensione totale della cache della memoria flash NAND determineranno le funzionalità disponibili nella console di Intel Turbo Memory. L'installazione del software aggiornerà automaticamente la option ROM.

## Funzionalità

Sui computer supportati, la console di Intel Turbo Memory supporta le seguenti funzionalità:

Attiva/disattiva Windows ReadyDrive* | Permette di attivare o disattivare Windows ReadyDrive.
Attiva/disattiva Windows ReadyBoost* | Permette di attivare o disattivare Windows ReadyBoost.

NOTA: la disattivazione di Windows ReadyBoost e Windows ReadyDrive riduce le prestazioni del computer. Quindi, questa operazione deve essere eseguita solo dagli utenti esperti.

*Gli altri nomi e marchi possono essere di proprietà dei rispettivi proprietari.

# Requisiti di sistema

La tecnologia Intel® Turbo Memory richiede i seguenti componenti di sistema:

- Un disco rigido Serial ATA configurato come disco di avvio
- Una memoria flash NAND Intel® di dimensione pari a 1 GB
- Il sistema operativo Microsoft Windows Vista*
- Uno dei seguenti controller Intel di I/O:
  - Intel® 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
  - Intel® 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
  - Intel® ICH9R SATA RAID Controller

NOTA: la capabilità Windows ReadyDrive* è disattivata quando si usa la tecnologia Intel® Turbo Memory con un Intel® ICH9R SATA RAID Controller.

I seguenti sistemi operativi non sono supportati:

- Tutte le versioni dei seguenti sistemi operativi Microsoft:

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT 3.51*
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT 4.0*
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows 2000 Professional*
- Windows XP*

- Tutte le versioni dei seguenti sistemi operativi:

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

Per ulteriori informazioni, consultare il file Readme e le note sulla versione di Intel Turbo Memory.

*Gli altri nomi e marchi possono essere di proprietà dei rispettivi proprietari.

# Driver di Intel Turbo Memory

Il driver di Intel Turbo Memory è un software certificato dai Windows Hardware Quality Labs (WHQL) specificamente progettato per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei sottosistemi di archiviazione. Il driver viene installato come componente del software Intel Turbo Memory.

# Console di Intel Turbo Memory

## Funzionalità generali

Quando si apre la console di Intel Turbo Memory, viene visualizzata la finestra principale che contiene le informazioni della periferica suddivise in due riquadri.

Il riquadro di sinistra visualizza il nome del controller di Intel Turbo Memory. Il riquadro di destra visualizza lo stato di Windows ReadyBoost e Windows ReadyDrive come oltre alla dimensione totale della cache della memoria flash NAND.

I valori dei primi due parametri sono Attivato, In sospeso e Disattivato. Lo stato Attivato indica che la funzionalità è stata attivata. Lo stato In sospeso viene visualizzato quando Microsoft Windows Vista sta eseguendo numerosi controlli per verificare che la funzionalità Windows ReadyDrive possa essere supportata nel computer. Lo stato Disattivato indica che la funzionalità non è disponibile, sia perché il sistema operativo non ha superato i controlli, sia perché la funzionalità è stata disattivata.

Questa finestra di dialogo fornisce anche le opzioni per attivare o disattivare Windows ReadyBoost e Windows ReadyDrive. Si noti che è necessario disporre di 1 GB di memoria flash NAND per poter utilizzare, sia Windows ReadyBoost, sia Windows ReadyDrive.

NOTA: quando si attiva o disattiva Windows ReadyBoost o Windows ReadyDrive, è necessario riavviare il computer per rendere effettive le modifiche.

Per aggiornare le informazioni visualizzate, fare clic sul menu Visualizza e selezionare l'opzione Aggiorna.

## Rapporti e assistenza

#### Rapporto delle informazioni del sistema

La prima parte del rapporto Informazioni del sistema fornisce dettagli sul sistema come il tipo di processore, il sistema operativo, la versione del sistema operativo, ecc. La seconda parte del rapporto Informazioni del sistema visualizza le informazioni relative al disco che si desidera archiviare nella memoria flash NAND (posizione, nome e capacità), il driver di Intel Turbo Memory (stato, posizione, versione e fornitore) e l'option ROM per il filtraggio del disco (versione e stato).

Per visualizzare il rapporto Informazioni del sistema, fare clic sul menu Visualizza e selezionare l'opzione Informazioni del sistema. È anche possibile salvare o stampare il rapporto selezionando il menu File e facendo clic sull'opzione appropriata. È spesso utile stampare il rapporto Informazioni del sistema prima di rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

#### Assistenza

L'opzione Assistenza del menu ? mostra i collegamenti ai siti Web che consentono l'accesso agli aggiornamenti dei prodotti, al servizio di assistenza tecnica, alla documentazione e ad altre informazioni. Per impostazione predefinita, i collegamenti puntano alle pagine di assistenza Intel, ma possono essere personalizzati dal produttore del sistema. Intel consiglia di consultare le risorse contenute nella pagina di assistenza per qualunque informazione relativa all'assistenza tecnica o agli aggiornamenti dei prodotti oppure di contattare direttamente il produttore del sistema.

#### Informazioni su

L'opzione Informazioni su del menu ? mostra la pagina di intestazione della console di Intel Turbo Memory con il relativo numero di versione.

# Glossario

Prodotti e servizi Intel
Driver di Intel Turbo Memory | Il driver di Intel Turbo Memory è un software specificamente progettato per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei sottosistemi di archiviazione.
Option ROM per il filtraggio del disco di Intel Turbo Memory | L'option ROM per il filtraggio del disco (DFOROM) è un modulo di codice che fornisce il supporto all'avvio per Intel Turbo Memory.
Console di Intel Turbo Memory | La console di Intel Turbo Memory è il software che fornisce l'interfaccia di gestione per i criteri di gestione della cache supportati dal sistema operativo.

# Informazioni sui marchi di fabbrica

- Intel® è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi.

- *Gli altri nomi e marchi possono essere di proprietà dei rispettivi proprietari.