----------------------------------------------------------------------------
                  FeliCaドライバーのセットアップ(Windows 7 32bit)            
----------------------------------------------------------------------------
チェック!!
FeliCa搭載モデルのみセットアップを行ってください。

チェック!!
以下の手順は管理者ユーザーでログオンしてから行ってください。
標準ユーザーではインストールが行えません。


本インストール手順は、FeliCaドライバーが「D:\DRV\FELICA2_73」に
展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。


◆FeliCaドライバーのセットアップ

  1. 「スタートボタン」→「コントロールパネル」をクリック

  2. 「システムとセキュリティ」をクリック 

  3. 「システム」の「デバイスマネージャー」をクリック 

  4. 「ほかのデバイス」→「不明なデバイス」をダブルクリック
 
   チェック!!
     「ほかのデバイス」の「不明なデバイス」が複数存在する場合は、
     それぞれの「不明なデバイス」をダブルクリックし、「詳細」タブ
     の「ハードウェアID」の「値」を確認してください。
     以下の文字列が含まれるものが、FeliCaポートとなります。

     USB\VID_054C&PID_02E1

  5. 「ドライバー」タブの「ドライバーの更新」ボタンをクリック 

  6. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を
     クリック

  7. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」の入力欄に
     「D:\DRV\FELICA2_73」と入力し、「次へ」ボタンをクリック

  8. 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、
     「閉じる」ボタンをクリック

  9. 「閉じる」ボタンをクリック

 10. Windowsを再起動する

以上でFeliCaドライバーのセットアップは終了です。
◆ドライバーバージョン確認 に進んでください。


◆ドライバーバージョン確認
  1. 「スタートボタン」→「コントロールパネル」をクリック

  2. 「システムとセキュリティ」をクリック

  3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック

  4. 「FeliCa Port」をダブルクリック

  5. 「FeliCa Port/PaSoRi RCS956 USB」をダブルクリック

  6. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「1.1.13.2」で
     あることを確認する

以上でドライバーバージョン確認は終了です。