----------------------------------------------------------------------------
                 NFCポートソフトウェアのセットアップ (Windows 8.1 64bit)   
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で本モジュールのセットアップを行ってください。

【注意事項】
  ・NFCポート搭載モデルのみセットアップを行ってください。
  ・本モジュールは、Windows 8.1 64bit版のみ対象となります。その他のOSでは
    セットアップしないでください。
  ・セットアップ時は、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
    ユーザーアカウントでサインインしてください。
  ・本手順は本モジュールが「C:\DRV\N_Port_81」に展開されていることを想定して
    います。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。


【NFCポートソフトウェアのセットアップ手順】

  1. スタート画面から「デスクトップ」をクリック

  2. デスクトップでチャーム バーを表示し、「設定」をクリック

  3. 「コントロールパネル」をクリック

  4. 「システムとセキュリティ」をクリック 

  5. 「システム」をクリック

  6. 「デバイス マネージャー」をクリック
 
  7. 「ほかのデバイス」→「RC-S632/U」をダブルクリック

  8. 「ドライバー」タブの「ドライバーの更新」ボタンをクリック 

  9. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を
     クリック

 10. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します：」の入力欄に
     「C:\DRV\N_Port_81\NFC_81」と入力し、「次へ」ボタンをクリック

 11. 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら、
     「閉じる」ボタンをクリック

 12. 「閉じる」ボタンをクリック

 13. Windowsを再起動する

 14. スタート画面から【Windowsキー】＋【Rキー】を押す
　　 「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。　　

 15. 「名前」に「C:\DRV\N_Port_81\NFCPort.exe」と入力し、「OK」ボタンを
     クリック

     チェック!!
     「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリック

 16. 「はじめに」ウィンドウが表示されます。

 17. 「次へ」ボタンをクリック
　   「ファイル　コピーの開始」ウィンドウが表示されます。

 18. 「次へ」ボタンをクリック
　   「セットアップ　ステータス」ウィンドウが表示され、しばらくすると
     「InstallShield Wizard の完了」と表示されます。

 19. 「完了」ボタンをクリック
　    Windowsを再起動してください。


以上で、NFCポートソフトウェアのセットアップは終了です。


【セットアップ確認手順】

  1. スタート画面から「デスクトップ」をクリック

  2. デスクトップでチャーム バーを表示し、「設定」をクリック

  3. 「コントロールパネル」をクリック

  4. 「システムとセキュリティ」をクリック 

  5. 「システム」をクリック

  6. 「デバイス マネージャー」をクリック

  7. 「近接通信デバイス」をダブルクリック

  8. 「NFC Port/PaSoRi 100 USB」をダブルクリック

  9. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「1.2.0.8」で
     あることを確認する


以上で、NFCポートソフトウェアのセットアップ確認は終了です。