----------------------------------------------------------------------------
                 Intel社製 プラットフォームデバイスドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel社製 プラットフォームデバイスドライバのインストールを行ってください。
本モジュールが「D:\Platform」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

※必ず管理者権限のあるユーザーでログインしてセットアップを行ってください。
※本ソフトウェアは、他のソフトウェア適用以前に行ってください。

  (1) 使用中のアプリケーションをすべて終了する。

  (2) 「D:\Platform\Setup.exe」をダブルクリック

  (3) 「ユーザアカウントの制御」ダイアログが表示された時は、「はい(Y)」ボタンをクリック

  (4) 「Setup」ダイアログの「Welcome」画面で、「Next」ボタンをクリック

  (5) 「Setup」ダイアログの「License Agreement」画面で、
      「I accept the terms in the License Agreement.」をチェックし、「Next」ボタンをクリック

  (6) 「Setup」ダイアログの「Confirmation」画面で、「Next」ボタンをクリック

      セットアップが完了する時、「Yes, I want to restart this computer now.」を選択し、
	  「Finish」ボタンをクリックして、再起動します。

以上でIntel社製 プラットフォームデバイスドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でドライバが正しく適用されている事を確認してください。

  (1)  「Windows + X」キーを押し、「デバイス　マネージャー(M)」をクリック

  (2)  「デバイス マネージャー」 -> 「システム　デバイス」で、下記のデバイスのドライバのバージョンをチェックする。
		「Camera Sensor IMX175｣:  	603.9600.1948.33645
		「Camera Sensor OV2722｣:		603.9600.1948.33645
		「Flash LM3554｣:				603.9600.1948.33645
		「GPIO Controller｣:			603.9600.1948.30590
		「GpioVirtual Controller｣:	603.9600.1948.30590
		「I2C Controller｣:			603.9600.1948.29470
		「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Display Participant Driver｣:		7.1.0.159
		「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Driver｣:  						7.1.0.159
		「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Generic Participant Driver｣:		7.1.0.159
		「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant Driver｣:	7.1.0.159
		「Intel(R) Power Management IC Device｣:	603.9600.2067.27988
		「Intel(R) Sideband Fabric Device｣:		603.9600.2067.15591
		「SPI Controller｣:						603.9600.1948.28229
		「UART Controller｣:						603.9600.1948.32979
   (3) 「デバイス マネージャー」で「ディスプレイ アダプター」→「Intel(R) HD Graphics」をダブルクリック
   (4) 「Intel(R) HD Graphics」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック、バージョンの記載が「10.18.10.3383」であることを確認する
   (5) 「デバイス マネージャー」で「サウンド、ビデオ、およびゲーム　コントローラー」→「Intel SST Audio Device (WDM)」をダブルクリック
   (6) 「Intel SST Audio Device (WDM)」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック、バージョンの記載が「603.9600.1948.32590」であることを確認する

			

以上でドライバ適用確認は終了です。