----------------------------------------------------------------------------
            バッテリ・リフレッシュ＆診断ツールのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップをおこなってくだ
さい。

チェック!!
・本モジュールは、Windows 7 64ビット版のみ対象です。この他のOSにはセットアッ
  プをおこなわないでください。
・コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つユーザー アカウントでロ
  グオンし、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
・「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」を使用するためには、以下が必要です。
  事前にインストールをおこなってください。
    - バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ
・ダウンロードしたZIPファイルを展開する前に以下の操作を行ってください。
　- ダウンロードしたZIPファイルを右クリックして「プロパティ」をクリック
　- 開いた画面の「全般」タブを選択(通常は選択されています)
　- 「ブロックの解除」ボタンが表示されていたらボタンをクリック
　　(ボタンが表示されていない場合はそのまま次へ)
　- 「OK」ボタンをクリック

本手順は、セットアッププログラムが“D:\DRV\NECBATT\”に展開されていることを
想定しています。
これと異なるフォルダに展開した場合は読み替えてください。


  インストール手順:

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」をイン
  ストールしてください。

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
      ※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
      (以後の手順に関しては、表示方法が「カテゴリ」に設定されていることを想
      定しておこなっています)
   2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」をクリック
      (ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリッ
      ク)
   3. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開
   4. 「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック
   5. 「ドライバーソフトウェアの更新」をクリック
   6. 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリッ
      ク
   7. 「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」をクリック
      ※「このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバーを選択し
        てください。」と表示されます。
   8. 「ディスク使用」をクリック
      ※「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されます。
   9. 「製造元のファイルのコピー元」に“D:\DRV\NECBATT\DRV”と入力し、「OK」
      ボタンをクリック
      ※モデル欄に複数表示された場合は、必ず「Microsoft ACPI-Compliant  
        Control Method Battery」を選択してください。
  10. 「次へ」をクリック
       ※ドライバのインストールが開始されます。
  11. 「閉じる」をクリック
  12. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、「スタート」ボタンよりシス
      テムを再起動

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」をインストールしてくださ
  い。

   1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック
   2. 次のフォルダを開く
     “D:\DRV\NECBATT\UTL\”
   3. 「setup.exe」または「setup」を右クリック
   4. 「管理者として実行」をクリック
      「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンをクリ
      ック
   5. 「セットアップウィザード」画面の「次へ」ボタンをクリック
      ※インストールが開始されます。
   6. 「閉じる」ボタンをクリック
   7. 「スタート」ボタンよりシステムを再起動


  インストール確認手順:

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」のイン
  ストール確認をおこなってください。

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
      ※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
      (以後の手順に関しては、表示方法が「カテゴリ」に設定されていることを想
      定しておこなっています)
   2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」をクリック
      (ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリッ
      ク)
   3. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開
   4. 「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック
   5. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
   6. 「ドライバー」タブをクリック
   7. 「バージョン」に「1.0.0.5」と記載されていることを確認

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のインストール確認をおこ
  なってください。

   1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック
   2. 次のフォルダを開く
       “C:\Program Files\NECBatt\”
   3. 「nbMain.exe」または「nbMain」を右クリック
   4. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
   5. 「詳細」タブをクリック
   6. 「ファイル バージョン」が「2.1.2.6」であることを確認

以上で、「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップは終了です。

■ Windows 7 64ビット向け