----------------------------------------------------------------------------
            バッテリ・リフレッシュ＆診断ツールのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップをおこってくだ
さい。

チェック!!
・本モジュールは、Windows 8.1 64ビット版のみ対象です。この他のOSにはセットアッ
  プをおこなわないでください。
・コンピューターの管理者権限 (Administrator 権限)を持つユーザー アカウントで
  サインインし、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
・「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」を使用するためには、以下が必要です。
  事前にインストールをおこなってください。

    - バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ

・ダウンロードしたZIPファイルを展開する前に以下の操作を行ってください。
　- ダウンロードしたZIPファイルを右クリックして「プロパティ」をクリック
　- 開いた画面の「全般」タブを選択(通常は選択されています)
　- 「ブロックの解除」ボタンが表示されていたらボタンをクリック
　　(ボタンが表示されていない場合はそのまま次へ)
　- 「OK」ボタンをクリック

本手順は、セットアッププログラムが“D:\DRV\NECBATT\”に展開されていることを
想定しています。
これと異なるフォルダーに展開した場合は読み替えてください。


  インストール手順:

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」をイン
  ストールしてください。
  
   1.  スタート画面の下にある下矢印アイコンをクリックし、「アプリ」画面を表示

   2. 「コントロールパネル」をクリック

   3. 「ハードウェアとサウンド」をクリック

   4. 「デバイスマネージャー」をクリック  
      「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンを
      クリック

   5. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開

   6. 「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」もしくは
      「ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック

   7. 「ドライバー ソフトウェアの更新」をクリック

   8. 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」をクリッ
      ク

   9. 「コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します」をクリック
      ※「このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択し
        てください。」と表示されます。

  10. 「ディスク使用」をクリック
      ※「フロッピー ディスクからインストール」画面が表示されます。

  11. 「製造元のファイルのコピー元」に“D:\DRV\NECBATT\DRV”と入力し、「OK」
      ボタンをクリック
      ※モデル欄に複数表示された場合は、必ず「ACPI-Compliant Control 
        Method Battery」を選択してください。

  12. 「次へ」をクリック
       ※ドライバのインストールが開始されます。

  13. 「閉じる」をクリック

  14. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、手動でコンピューターを再起
      動してください。

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」をインストールしてくださ
  い。

   1. スタート画面の下にある下矢印アイコンをクリックし、「アプリ」画面を表示

   2.「エクスプローラー」をクリック

   3. デスクトップに「エクスプローラー」が表示されます
      エクスプローラーで“D:\DRV\NECBATT\UTL\”フォルダーを表示

   4. 「setup.exe」または「setup」を右クリック

   5. 「管理者として実行」をクリック
      ※「Windows SmartScreenを使用できません」画面が表示された場合は「実行」ボタンを
	クリックしてください。
      ※「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンを
      クリックしてください。

   6. 「セットアップウィザード」画面の「次へ」をクリック
      ※インストールが開始されます。

   7. 「閉じる」ボタンをクリック

   8. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、手動でコンピューターを再起
      動してください。

  インストール確認手順:

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」のイン
  ストール確認をおこなってください。

   1. スタート画面の下にある下矢印アイコンをクリックし、「アプリ」画面を表示

   2. 「コントロールパネル」をクリック

   3. 「ハードウェアとサウンド」をクリック

   4. 「デバイスマネージャー」をクリック
      「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンを
      クリック

   5. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開

   6. 「ACPI-Compliant Control Method Battery」もしくは「Microsoft 
      ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック

   7. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック

   8. 「ドライバー」タブをクリック

   9. 「バージョン」に「1.0.0.5」と記載されていることを確認

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のインストール確認をおこ
  なってください。

   1. スタート画面の下にある下矢印アイコンをクリックし、「アプリ」画面を表示

   2.「エクスプローラー」をクリック

   3. デスクトップに「エクスプローラー」が表示されます
      エクスプローラーで“C:\Program Files\NECBatt\”フォルダーを表示

   4. 「nbMain.exe」または「nbMain」を右クリック

   5.  表示されるメニューから「プロパティ」をクリック

   6. 「詳細」タブをクリック

   7. 「ファイル バージョン」が「2.1.2.6」であることを確認

以上で、「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップは終了です。
