
---------------------------------------------------------------------------------

     インテル(R)　マネジメント・エンジン・インターフェイスのセットアップ
				
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でインテル(R) マネジメント・エンジン・インターフェイスのセットアップを
行ってください。

チェック!!	

    本手順はIntel MEIドライバーを「D:\DRV\MEIB」に展開していることを想定
　　しています。これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。


1. 「Windows」キー と「X」キーを同時押し →「ファイル名を指定して実行」をクリック

2. 「D:\DRV\MEIB\SetupME.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

    チェック!!
   「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
　　以下の手順を行ってください。

3. 「ようこそ」と表示されたら、「次へ」をクリック 
    これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

4.  セットアップが完了したら、本機を再起動してください。


次の手順でインテル(R) マネジメント・エンジン・インターフェイスのドライバーの
バージョン確認を行ってください。

1. 「Windows」キー と「X」キーを同時押し →「デバイス マネージャー」をクリック

2. 「デバイス マネージャー」にて「システム デバイス」→
   「Intel(R) Management Engine Interface」を右クリックし、「プロパティ(R)」を
　　クリック

3. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが 10.0.30.1054であることを確認してください。

4. 「Windows」キー と「X」キーを同時押し →「ファイル名を指定して実行」をクリック

5. 「C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS」と入力し、
　 「OK」ボタンをクリック

6.  表示されたファイルの中から「LMS.exe」を右クリックし、「プロパティ(R)」をクリック

7.  表示されたダイアログ上で、「詳細」タブをクリックし、ファイルバージョンが10.0.30.1054
    であることを確認してください。

以上で、インテル(R) マネジメント・エンジン・インターフェイスのセットアップは終了です。
