# Intel® WiFi 介面卡資訊指南

此版 Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體與以下所列介面卡相容。不過，請注意，越舊的舊式介面卡通常就越不支援此版軟體中提供的新功能。

此 Windows* 8 和 Windows* 8.1 版本 (搭配 Intel® 提供的 Windows* 7 驅動程式) 支援下列介面卡：

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

此 Windows* 8 版本 (搭配 Intel® 提供的 Windows* 8 驅動程式) 支援下列介面卡：

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

此 Windows* 8.1 版本 (搭配 Intel® 提供的 Windows* 8 驅動程式) 支援下列介面卡：

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

此 Windows* 8.1 版本 (搭配 Intel® 提供的 Windows* 8.1 驅動程式) 支援下列介面卡：

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

使用 WiFi 網路卡，您可以存取 WiFi 網路、共用檔案或印表機，或共用網際網路連線。所有這些功能可以在家中或辦公室使用 WiFi 網路探索。此 WiFi 網路解決方案專為家用與商用設計。隨著網路需要的增加與變更，可以新增其他用戶與功能。

本指南包含關於 Intel 介面卡的基本資訊。其中包括有關幾種介面卡內容的資訊，您可以設定這些內容以控制和加強介面卡在特定的無線網路和環境中的效能。Intel® 無線介面卡無需纜線即可讓桌上型電腦和筆記型電腦快速連線。

- 介面卡設定
- 法規資訊
- 規格
- 重要資訊
- 支援
- 保固
- 詞彙表

您的介面卡與 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 無線標準相容性取決於 Intel WiFi 介面卡的型號。以 5GHz 或 2.4GHz 頻率並以高達 450 Mbps 的資料速率操作，您現在可以將電腦連線到在大或小的環境內使用多重存取點的現有高速網路。您的 WiFi 介面卡會根據存取點位置和訊號強度保持自動的資料速率控制，以盡可能達成最快的連線。WiFi 連線公用程式可輕鬆管理您所有的無線網路連線。透過 WiFi 連線公用程式設定的設定檔，可為先進的保全性措施提供 802.1X 網路驗證。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2004–2014 Intel Corporation。版權所有。Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

如果沒有 Intel 公司的書面許可，以任何方式複製本文件內的任何材料將嚴格禁止。Intel 是 Intel 公司或其在美國和其他國家的附屬公司的商標或註冊商標。本文件中可能使用的其他商標和商品名稱，乃宣稱為其產品之商標或名稱的實體所擁有。Intel 特此免除非其自身的商標或商品名稱的所有權益。Microsoft 及 Windows 均為 Microsoft 公司的商標。Windows Vista 是美國和/或其他國家的 Microsoft Corporation 的註冊商標或商標。

*其他名稱與品牌可能業經宣告為他人之財產。

Intel 公司不對本文件中的錯誤或疏失負責。Intel 亦不對此處包含的資訊做任何更新承諾。

適用於所有使用者或經銷商的重要通知：

Intel 無線 LAN 介面卡已經過工程設計、製造、測試和品質檢查，以確保其符合所在地區所有必須的當地和政府法規機構的要求，在這些地區介面卡要經過指派和/或標記才能進入。由於無線 LAN 通常是未經授權的裝置，與雷達、衛星及其他授權和未經授權的裝置共用頻譜，所以有時需要動態偵測、避免和限制使用以避免與這些裝置干擾。在許多情況下，在授予使用產品的認證或核准前，Intel 都必須提供測試資料以證明產品在當地是否遵循該區域及政府規範。Intel 的無線 LAN 的 EEPROM、韌體和軟體驅動程式，均設計成能夠精細地控制影響無線操作的參數，並確保電磁相容性 (EMC)。這些參數包括但不限於 RF 功率、頻譜的使用、頻道掃描和人體暴露。

對於這些原因，Intel 不允許對提供二進位格式軟體的協力廠商對無線 LAN 介面卡（如 EEPROM 和韌體）進行任何操作。此外，如果您和由非授權廠商操作的 Intel 無線 LAN 介面卡配合使用任何修補程式、公用程式或代碼 (即，Intel 尚未驗證的修補程式、公用程式或代碼，包括開放源代碼修改)，(i) 您將自行負責確保產品的規章符合性，(ii) Intel 對任何與修改產品相關的問題不負任何責任，包括但不限於，根據保固進行的索賠和/或規章不相符引起的問題，及 (iii) Intel 將不提供或無需協助對此類修改產品向任何協力廠商提供支援。

注意：許多法規機構將無線 LAN 介面卡視為「模組」，及相應的條件系統級管制許可，以接收和檢視測試資料，表明天線和系統組態不會造成 EMC 和無線電操作不相容。

2015 年 5 月 6 日