# Intel® WiFi Adapter 정보 안내서

금번 Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 버전은 다음에 나열된 어댑터와 호환됩니다. 그러나 이 소프트웨어 릴리스에서 제공되는 최신 기능은 대개 이전의 구형 어댑터에 지원되지 않습니다.

Windows® 10의 이번 릴리스에서는 다음의 어댑터가 지원됩니다.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260(64 bit only)
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® WIreless Gigabit 11000

인텔®의 Windows* 7 드라이버를 사용한 Windows* 8 및 Windows* 8.1에 대한 이번 릴리스에는 다음 어댑터가 지원됩니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

인텔®의 Windows* 8 드라이버를 사용한 Windows* 8에 대한 이번 릴리스에는 다음 어댑터가 지원됩니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

인텔®의 Windows* 8 드라이버를 사용한 Windows* 8.1에 대한 이번 릴리스에는 다음 어댑터가 지원됩니다.

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

인텔®의 Windows* 8.1 드라이버를 사용한 Windows* 8.1에 대한 이번 릴리스에는 다음 어댑터가 지원됩니다.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit 11000

WiFi 네트워크 카드를 사용하여 WiFi 네트워크에 액세스하거나 파일 또는 프린터를 공유하거나 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다. 이러한 모든 기능은 가정집이나 사무실에서 WiFi 네트워크를 사용하여 탐색할 수 있습니다. 이 WiFi 네트워크 솔루션은 가정용과 업무용 모두에 맞게 디자인되었습니다. 네트워킹 요구가 증가하거나 변함에 따라 사용자 및 기능을 추가할 수 있습니다.

이 안내서에서는 인텔 어댑터에 대한 기본적인 정보를 제공합니다. 여기서는 특정 무선 네트워크 및 환경에서 어댑터 성능을 제어, 개선하도록 설정할 수 있는 여러 가지 어댑터 속성에 대한 정보를 소개합니다. Intel® wireless adapters를 이용하면 데스크탑 및 노트북 PC용 유선 연결 없이도 고속 인터넷 연결이 가능합니다.

- 어댑터 설정
- 규정 정보
- 사양
- 중요 정보
- 고객 지원
- 보증
- 용어 설명

Intel WiFi adapter model에 따라, 사용 중인 어댑터는 802.11a, 802.11b, 802.11g 및 802.11n(초안 2.0) 무선 표준과 호환됩니다. 5GHz 또는 2.4GHz 주파수에서 최대 450Mbps의 데이터 전송률로 작동하므로 크고 작은 환경에서 여러 액세스 포인트를 사용하는 기존의 고속 네트워크에 컴퓨터를 연결할 수 있습니다. WiFi 어댑터가 액세스 포인트 위치 및 신호 세기에 따라 자동으로 데이터 속도를 제어하므로 가장 빠른 연결을 유지할 수 있습니다. 무선 네트워크 연결의 모든 것이 WiFi 연결 유틸리티에 의해 간단히 관리됩니다. WiFi 연결 유틸리티를 통해 설정된 프로파일은 802.1X 네트워크 인증을 사용하여 강화된 보안을 제공합니다.

이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2004–2014 Intel Corporation. 모든 권한은 인텔사에 있습니다. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

인텔사의 서면 동의 없이는 어떠한 형태나 수단으로도 이 문서를 복사 또는 복제할 수 없습니다. Intel®(인텔®)은 미국 및 기타 국가에서 인텔사나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 문서에서 상표와 이름에 대한 권리를 주장하는 회사나 그 회사의 제품을 참조하기 위해 그 밖의 다른 상표와 상호를 사용할 수도 있습니다. 인텔은 자사 소유가 아닌 상표와 상호에 대해 어떠한 재산권도 주장하지 않습니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

* 다른 이름과 상표는 해당 회사의 소유일 수 있습니다.

인텔사는 이 문서에 있는 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다. 인텔은 또한 이곳에 포함된 정보를 업데이트한다는 약속도 하지 않습니다.

모든 사용자 또는 대리점을 위한 중요 공지사항:

인텔 무선 LAN 어댑터는 판매 지역에서 요구하는 모든 관련 규정을 준수하도록 엔지니어링, 제조되며 테스트를 거쳐 품질을 확인합니다. 일반적으로 무선 LAN은 레이더와 위성을 비롯해 기타 허가된/허가되지 않은 장치에서 사용할 수 있도록 고안된 장치가 아니므로 이러한 장치에 간섭을 유발하지 않도록 때때로 해당 분야의 사용이 제한될 수도 있습니다. 대부분의 경우 인텔에서는 제품 사용을 인증 또는 승인하기 전에 해당 규제 기관의 규정을 준수한다는 것을 입증하는 테스트를 요구합니다. 인텔 무선 LAN의 EEPROM, 펌웨어 및 소프트웨어 드라이버는 무선 작동에 영향을 주는 변수를 제어하고 전자기 호환성(EMC)을 준수하도록 설계되었습니다. 이러한 변수에는 RF 전원, 스펙트럼 용도, 채널 스캔 및 인간에의 노출이 포함되며 이에 제한되지 않습니다.

이러한 이유로 인텔은 무선 LAN 어댑터와 함께 바이너리 형태로 제공된 소프트웨어(예: EEPROM 및 펌웨어)를 제3자에서 조작하는 것을 허용하지 않습니다. 또한 권한 없는 당사자가 조작한 인텔 무선 LAN 어댑터와 함께 패치, 유틸리티 또는 코드(예: 인텔에서 유효성을 검증하지 않은 패치, 유틸리티 또는 코드(개방형 소스 코드 수정 포함))를 사용하는 경우, (i) 귀하는 제품에 대한 규정을 준수할 단독 책임을 지며, (ii) 인텔은 규정을 준수하지 않아 발생하는 문제와 품질 보증에 따른 요청을 포함하여(그러나 이에 제한되지 않음) 수정된 제품과 관련한 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다. (iii) 또한 인텔은 그러한 수정된 제품에 대해 제3자에게 지원을 제공하지 않으며 협조할 의무도 지지 않습니다.

참고: 많은 규제 기관에서는 무선 LAN 어댑터를 "모듈"로 간주하므로, 안테나 및 시스템 구성이 EMC 및 무선 작동이 규정을 준수하지 않게 만들지 않음을 보증하는 테스트 데이터를 수령해서 검토하는 즉시 시스템 수준 규정 승인을 제공합니다.

2016년 8월 5일