# Guia de informações do Adaptador Intel® WiFi

Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os adaptadores listados a seguir. Entretanto, observe que os recursos mais recentes oferecidos nessa versão geralmente não são suportados por adaptadores mais antigos ou herdados.

Os seguintes adaptadores são compatíveis com essa versão para o Windows® 10:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (64 bits apenas)
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless Gigabit 11000
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265

Os seguintes adaptadores são compatíveis com essa versão para Windows* 8 e Windows* 8.1 com Windows* 7 com drivers da Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Os seguintes adaptadores são compatíveis com essa versão para o Windows* 8 com Windows* 8 com drivers da Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Os seguintes adaptadores são compatíveis com essa versão para o Windows* 8.1 com Windows* 8 com drivers da Intel®:

- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Os seguintes adaptadores são compatíveis com essa versão para o Windows* 8.1 com Windows* 8.1 com drivers da Intel®:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265
- Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
- Intel® Wireless Gigabit 11000

Com a placa de rede WiFi, você pode acessar redes WiFi, compartilhar arquivos ou impressoras ou até mesmo compartilhar sua conexão com a Internet. Você pode explorar todos esses recursos usando uma rede WiFi, em casa ou no escritório. Essa solução de WiFi foi desenvolvida para uso residencial e comercial. Outros usuários e recursos podem ser adicionados à medida que sua rede crescer e mudar.

Este guia contém informações básicas sobre os adaptadores Intel. Ele contém informações sobre várias propriedades dos adaptadores, que podem ser definidas para controlar e aumentar o desempenho do adaptador na rede sem fio e no ambiente específicos. Os adaptadores de rede sem fio Intel® permitem conectividade rápida, sem fios para PCs desktop e notebook.

- Configurações do adaptador
- Informações normativas
- Especificações
- Informações importantes
- Suporte
- Garantia
- Glossário

Dependendo do modelo, o adaptador WiFi Intel será compatível com os padrões sem fio 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n (versão 2.0). Operando na frequência de 5 GHz ou 2,4 GHz em velocidades de até 450 Mbps, agora você pode conectar seu computador a redes de alta velocidade existentes, que usam vários pontos de acesso em ambientes grandes ou pequenos. O adaptador WiFi mantém um controle automático de taxa de dados, de acordo com a localização e intensidade do sinal do ponto de acesso, para atingir a conexão mais rápida possível. Todas as conexões da rede sem fio são gerenciadas facilmente pelo Utilitário de Conexão WiFi. Os perfis configurados no Utilitário de Conexão WiFi dispõem de medidas de segurança avançada, com autenticação da rede 802.1X.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2004–2014 Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497 USA

É estritamente proibida a operação de cópia ou reprodução de qualquer material contido neste documento, por qualquer meio, sem a permissão por escrito da Intel Corporation. Intel® é marca comercial ou marca registrada da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Outras marcas e nomes comerciais poderão ser usados neste documento para fazer referência a entidades que se declaram proprietárias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Intel Corporation declara que não tem nenhum interesse de propriedade sobre nenhuma marca registrada ou nome comercial que não sejam os seus próprios. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Windows Vista é marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.

A Intel Corporation não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões deste documento. A Intel também não assume nenhum compromisso de atualizar as informações aqui contidas.

"AVISO IMPORTANTE PARA TODOS OS USUÁRIOS OU DISTRIBUIDORES:

Os adaptadores de rede sem fio da Intel são elaborados, fabricados, testados, com verificação da qualidade, para garantir que atendam a todos os requisitos normativos necessários locais e federais, especificados para as regiões para os quais são designados e/ou indicados para remessa. Como geralmente as redes sem fio são dispositivos não licenciados, que compartilham o espectro com radares, satélites e outros dispositivos licenciados e não licenciados, algumas vezes é necessário detectar, impedir e limitar dinamicamente a sua utilização para evitar interferências com esses dispositivos. Em algumas circunstâncias, a Intel é obrigada a fornecer dados de teste para comprovar a conformidade local e regional aos regulamentos regionais e governamentais, antes da concessão da certificação ou aprovação para usar o produto. A EEPROM da rede sem fio da Intel, firmware e driver de software são elaborados cuidadosamente para controlar os parâmetros que afetam a operação por rádio e para assegurar conformidade com o eletromagnetismo (EMC). Esses parâmetros incluem, mas não se limitam a, energia de radio frequência, uso de espectro, varredura de canais e exposição humana.

Por esses motivos, a Intel não pode permitir qualquer manipulação por terceiros do software fornecido em formato binário com os adaptadores de rede sem fio (por exemplo, a EEPROM e o firmware). Além disso, se você usar patches, utilitários ou código com os adaptadores de rede sem fio da Intel, que tenham sido manipulados por um parceiro não autorizado (por exemplo, patches, utilitários ou código (incluindo modificações do código-fonte aberto), mas não validados pela Intel), (i) você será o único responsável por garantir a conformidade normativa dos produtos, (ii) a Intel não tem qualquer responsabilidade, sob qualquer hipótese de responsabilidade por quaisquer problemas associados aos produtos modificados, inclusive, mas não limitado a, reclamações atreladas à garantia e/ou problemas decorrentes da não-conformidade normativa, e (iii) a Intel não fornecerá nem será obrigada a ajudar a fornecer suporte a terceiros para esses produtos modificados.

Nota: muitas agências de controle consideram os adaptadores de rede sem fio como "módulos" e por isso condicionam a aprovação regulamentadora em nível do sistema ao recebimento e à análise dos dados de teste que documentam que as antenas e a configuração do sistema não provocam a não-conformidade da operação por rádio e EMC.

20 de junho de 2017