----------------------------------------------------------------------------
            バッテリ・リフレッシュ＆診断ツールのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップをおこなってください。

チェック!!
・本モジュールは、Windows 10 64ビット版のみ対象です。この他のOSにはセットアッ
  プをおこなわないでください。
・コンピューターの管理者権限 (Administrator 権限)を持つユーザー アカウントで
  サインインし、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
・「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」を使用するためには、以下が必要です。
  事前にインストールをおこなってください。

    - バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ

・ダウンロードしたZIPファイルを展開する前に以下の操作を行ってください。
   1. ダウンロードしたZIPファイルを右クリックして「プロパティ(R)」をクリック
   2. 開いた画面の「全般」タブを選択(通常は選択されています)
   3. 「ブロックの解除」ボタンが表示されていたらボタンをクリック
　　  (ボタンが表示されていない場合はそのまま次へ)
   4. 「OK」ボタンをクリック



  インストール手順:

  本手順は、セットアッププログラムが“C:\DRV\NECBATT\”に展開されていることを想定しています。
  これと異なるフォルダーに展開した場合は読み替えてください。

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」を
  インストールしてください。
  
   1. 「スタート」ボタンをクリック　 
   2. 「Windows システム ツール」をクリック
   3. 「コントロールパネル」をクリック
   4. 「ハードウェアとサウンド」をクリック
   5. 「デバイスマネージャー」をクリック  
      「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンをクリック

   6. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開
   7. 「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」もしくは
      「ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック

   8. 「ドライバー　ソフトウェアの更新（P)...」をクリック
   9. 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します(R)」をクリック
   10. 「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L)」をクリック
      ※「このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択し
        てください。」と表示されます。

   11. 「ディスク使用(H)...」をクリック
      ※「フロッピー ディスクからインストール」画面が表示されます。

   12. 「製造元のファイルのコピー元(C)」に“C:\DRV\NECBATT\DRV”と入力し、「OK」
      ボタンをクリック
      ※モデル欄に複数表示された場合は、必ず「ACPI-Compliant Control 
        Method Battery」を選択してください。

   13. 「次へ(N)」をクリック
       ※ドライバのインストールが開始されます。

   14. 「閉じる(C)」をクリック
   15. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、手動でコンピューターを再起
      動してください。


  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」をインストールしてください。

   1.「スタート」ボタンをクリック
　 2.「Windows システム ツール」をクリック
   3.「エクスプローラー」をクリック

   4. デスクトップに「エクスプローラー」が表示されます
      エクスプローラーで“C:\DRV\NECBATT\UTL\”フォルダーを表示

   5. 「setup.exe」または「setup」を右クリック

   6. 「管理者として実行(A)」をクリック
      ※「Windows SmartScreenを使用できません」画面が表示された場合は「実行」ボタンを
	クリックしてください。
      ※「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンを
      クリックしてください。

   7. 「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール セットアップウィザードへようこそ」画面の「次へ(N)>」をクリック
      ※インストールが開始されます。

   8. 「閉じる(C)」ボタンをクリック

   9. 再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
      再起動を促すメッセージが表示されない場合は、手動でコンピューターを再起
      動してください。


  インストール確認手順:

  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」の
  インストール確認をおこなってください。

   1. 「スタート」ボタンをクリック　 
   2. 「Windows システム ツール」をクリック
   3. 「コントロールパネル」をクリック
   4. 「ハードウェアとサウンド」をクリック
   5. 「デバイスマネージャー」をクリック  
      「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンをクリック

   6. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開
   7. 「ACPI-Compliant Control Method Battery」もしくは「Microsoft 
	ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック

   8. 表示されるメニューから「プロパティ(R)」をクリック
   9. 「ドライバー」タブをクリック
   10. 「バージョン」に「1.0.0.6」と記載されていることを確認


  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のインストール確認を
  おこなってください。

   1.「スタート」ボタンをクリック
　 2.「Windows システム ツール」をクリック
   3.「エクスプローラー」をクリック
   4. デスクトップに「エクスプローラー」が表示されます
      エクスプローラーで“C:\Program Files\NECBatt\”フォルダーを表示

   5. 「nbMain.exe」または「nbMain」を右クリック
   6.  表示されるメニューから「プロパティ(R)」をクリック
   7. 「詳細」タブをクリック
   8. 「ファイル バージョン」が「2.2.15.22」であることを確認

以上で、「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」のセットアップは終了です。
