----------------------------------------------------------------------------

                    ネットワークドライバーのセットアップ                  

----------------------------------------------------------------------------
次の手順でネットワークドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバーのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバーのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・ 本インストール手順は、ネットワークドライバーが「C:\IntelLAN」に展開されてい
   る事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。


1. デスクトップ画面左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
    表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック

    チェック!!
   「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
    以下の手順を行ってください。

2.「ネットワーク アダプター」の「Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-V」また
　「ほかのデバイス」の「イーサネット コントローラー」を選択

3.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

4. 「ドライバー」タブの「ドライバーの更新」ボタンをクリック

5. 「ドライバーの検索方法」と表示されたら、
   「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索」をクリック

6. 「次の場所でドライバーを検索します」に、「C:\IntelLAN」と入力
    して「次へ」ボタンをクリック

7. 「ドライバーが正常に更新されました」と表示されたら、
   「閉じる」ボタンをクリック

    チェック!!
   「このデバイスに最適なドライバーが既にインストールされています」
    と表示された場合は、すでにネットワークドライバーがインストールされています。
   「閉じる」ボタンをクリックし、以下の手順を行ってください。

8. 「閉じる」ボタンをクリック

9. 「デバイス マネージャー」の画面で、右上の「×」ボタンをクリック

10. 本機を再起動する


以上で、ネットワークドライバーのセットアップは終了です。


次の手順でネットワークドライバーのバージョン確認を行ってください。

1. デスクトップ画面左下にある「スタート」ボタンを右クリックし、
    表示されたメニューから「デバイス マネージャー」をクリック

    チェック!!
   「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
     以下の作業を実施して下さい。

2. 「ネットワーク アダプター」の「Intel(R) Ethernet Connection (10) I219-LM」、
    「Intel(R) Ethernet Connection (10) I219-V」または「Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-V」を選択

3.  メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

4. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが12.18.9.20であることを確認してください。

以上で、ネットワークドライバーのバージョン確認は終了です。
