----------------------------------------------------------------------------
           Intel RAID・AHCIドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバーが
 　「C:\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　


【インストール手順】

  <Optane未搭載機種>

 1.「スタート」ボタン -「Windows システム ツール」-「エクスプローラー」をクリックする

 2.エクスプローラーで

　「C:\IRST\AHCI」フォルダを表示し、

   下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
  「管理者として実行」をクリックすると、
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　　C:\IRST\AHCI\InstallRST_1.bat

 3.ウインドウが閉じたら1分待ち

 4.再起動する

  
  以上で（Optane未搭載）AHCIドライバーのセットアップは終了です。


  <Optane搭載機種>

 1.「スタート」ボタン -「Windows システム ツール」-「エクスプローラー」をクリックする

 2.エクスプローラーで

　「C:\IRST\Optane」フォルダを表示し、

   下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
  「管理者として実行」をクリックすると、
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　　C:\IRST\Optane\InstallRST_2.bat

 3.ウインドウが閉じたら1分待ち

 4.再起動する


 以上で（Optane搭載）AHCIドライバーのセットアップは終了です。



【バージョンの確認方法】

  <Optane未搭載機種>
 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3. 以下の項目が「17.7.0.1006 」であることを確認してください。

         [IDE ATA/ATAPI コントローラー]→
         [Intel(R) 400 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

以上で（Optane未搭載）AHCIドライバーバージョンの確認は終了です。


  <Optane搭載機種>

 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3. 以下の項目が「17.7.0.1006 」であることを確認してください。

         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

以上で（Optane搭載）AHCIドライバーバージョンの確認は終了です。



【Optane機能有効化】

  <Optane搭載機種>

 1.「スタート」ボタン - 「インテル® Optane™ Memory and Storage Management」をクリックする
   「Intel® Optane™ Memory and Storage Management」が表示されます。

 2.「使用許諾契約書」が表示されます
   「使用許諾契約の条項に同意します」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックする
 
 3.「インテル® Optane™ メモリー」をクリックする
　 「インテル® Optane™ メモリーを有効にする」をクリックする

 4.「インテル® Optane™ メモリーのステータス」画面が表示されます。
   「インテル® Optane™ メモリーモジュールのすべてのデータを消去します。」が選択されていることを確認して、「有効」をクリックする
    インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーの有効化が開始されます。

 5.インテル® Optane™ メモリーは、「再起動が必要です」と表示されます。
   「再起動」をクリックする

以上でOptane機能有効化は終了です。