----------------------------------------------------------------------------
                     SDメモリーカードドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSDメモリーカードドライバーのセットアップを行ってください。
本手順は、SDメモリーカードドライバーが、「C:\RTS」に格納されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順を行う場合には、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
　使用中のアプリケーションを全て終了させてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順中で、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は
　「はい」ボタンをクリックし、セットアップを進めてください。


　1.デバイスマネージャーを開き、「PCIデバイス」を右クリックし、「プロパティ」を
　　クリック

　 チェック!!
　　「デバイス マネージャー」及び「PCIデバイス」の確認方法
　　　　1.デスクトップ画面左下のWindowsマークを右クリックする
　　　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする
　　　　3.「ほかのデバイス」→「PCIデバイス」をダブルクリックし、
　　　　　「詳細」→「プロパティ」に「ハードウェア ID」を選択し、
　　　　　「値（V)」に「 PCI\VEN_10EC&DEV_525A」を確認する
　　　
　2．「ドライバー」タブをクリック、「ドライバーの更新」をクリック
　3．「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索」をクリック
　4．「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」をクリック
　5．「メモリ テクノロジ デバイス」を選択して、「次へ」をクリック
　6．「ディスク使用」をクリック 
　7．「参照 ...」をクリック 
　8．下記ファイルを選択し、「開く」をクリックし、「OK」をクリック
　
　　C:\RTS\RtsPerPFCNE.inf
　　「このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。」
　　 画面に戻って、「次へ」をクリック　
  
　9．「ドライバーが正常に更新されました」と表示されれば正常に
　　 セットアップ完了しますので、「閉じる」をクリック

 10．Realtek PCIE CardReaderのプロパティの「閉じる」をクリック
　
　　以上でSDメモリーカードドライバーのセットアップは終了です。


【ドライバーのバージョン確認】

　以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

　1．デバイス マネージャーを開き、「メモリ テクノロジ デバイス」をダブルクリックし、
　 　「Realtek PCIE CardReader」を右クリックし「プロパティ」をクリック

　 チェック!!
　　「デバイス マネージャー」の表示方法
　　　　1.デスクトップ画面左下のWindowsマークを右クリックする
　　　　2.「デバイス マネージャー」をクリックする

　2．「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.0.22000.21350」と
　　　表示されていることを確認してください


　以上でSDメモリーカードドライバーのインストール確認は終了です。