----------------------------------------------------------------------------
            Intel Wireless LAN Driverのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
<<チェック!!>>
・ OOBE中、「ネットワークに接続しましょう」の画面で、WLANは表示されない場合、　　　
   下記の手順でOOBE中にWireless LAN Driverを適用してください。

1.事前にIntel Wireless LAN DriverのセットアップファイルをUSBメモリーにダウンロード及び展開する
　※.infファイルをUSBメモリーの直下（ルート）に置いてださい。
　　.infファイルををサブフォルダに置いたら正常に適用されないため、ご注意ください。

2.OOBE途中で用意したUSBメモリーをセットする

3.ShiftとF10を同時に押して、コマンド プロンプトを開く

4.コマンド プロンプトに「diskpart」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
　※「ユーザー アカウント制御」などのウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

5.コマンド プロンプトに「list volume」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

6.表示された段落で、「Ltr.」の下に、セットしたUSBメモリーの英文字をノートする

7.当コマンド プロンプトをクローズして、ShiftとF10を同時に押し、コマンド プロンプトを再開する

8.コマンド プロンプトに「pnputil /add-driver <USBDriveLetter>:\ *.inf」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
　※<USBDriveLetter>をセットしたUSBメモリーの英文字を変更してください
　　フールコマンド例：「pnputil /add-driver d:\ *.inf」

9.コマンド プロンプトに「pnputil /scan-devices」を入力し、「Enter」ボタンをクリック

10.電源ボタンを5秒ぐらい押して、PCをシャットダウンする

11.電源ボタンを押し、PCを起動する

12.ここで設定は完了なので、OOBEを続けてください

----------------------------------------------------------------------------
下記は、Windowsシステムで、Intel Wireless LAN Driverのセットアップ手順です。
※Windowsシステムに入り、もしOOBE中にインストール済みのIntel Wireless LAN Driverを削除して再インストールすれば、
本手順に参考してください。

※Intel Wireless LAN Driverのセットアップ前に、Graphics driverをセットアップしてください。
本モジュールが「D:\IntelWLAN」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2.「検索ボックス」をクリック、「cmd」と入力、表示された「コマンド プロンプト」を右クリック、
　「管理者として実行」をクリック
   ＊「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

3. コマンド プロンプトに「D:」を入力し、「Enter」ボタンをクリック
   
4. コマンド プロンプトに「cd D:\IntelWLAN」と入力し、「Enter」キーを押す
   
5.「Setup.bat」と入力し、「Enter」キーを押す
   ＊「インストール操作を完了するには、システムを再起動する必要があります。」が表示されば、コンピューターを再起動してください

以上でIntel Wireless LAN Driverのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                    正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリックする。
 
2.  表示されたダイアログ上で、「ネットワーク アダプター」
    →「Intel(R) Wi-Fi 6E AXxxx xxxMHz」をダブルクリック
　　※機種によって、xxx数字の表示は違うことがあります。
 
3.  表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel
       バージョン:     22.150.1.1

以上でドライバー適用確認は終了です。
