  ---------------------------------------------------------------
                   Intel ICPSドライバーのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順でIntel ICPSドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!
・本ソフトウェアをセットアップする場合、
　事前に「Intel社製無線LANドライバー」と「Intel MEIドライバー」がセットアップされている必要があります。
　各ドライバーのセットアップ方法につきましては、
　それぞれドライバーのセットアップ手順をご参照ください。

・ 本適用はVpro、Vpro essentialモデルのみが対象となります。

 ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角英数字)で行ってください。

 ・本手順は、Intel ICPSドライバが「C:\IntelICPS」に展開されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。

 ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。　


【インストール手順】
チェック!!
・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。

1. 「スタート」ボタンをクリック - 「コマンド　プロンプト」入力し、「管理者として実行」をクリックする。

2. 下記コマンドを実行

   C:\IntelICPS\Setup.bat

3.コマンドを実行したら1分待ちます。

4. 再起動してください。


以上でIntel ICPSドライバーのインストールは終了です。
  
 
【ドライバのバージョン確認】

1.「Windows key + X」→「デバイス マネージャー」をクリック

2.「ソフトウェア　コンポーネント」をダブルクリック

3.「Intel(R) Connectivity Performance Suite」を右クリックし、「プロパティ」をクリック、
    
4.「ドライバー」タブをクリックし、
   バージョンが「1.1122.615.2」であることを確認してください。
       
  以上でドライバのバージョン確認は終了です。

以上でIntel ICPSドライバーのセットアップは終了です。

<<チェック!!>>  
本ドライバをインストールした後、インターネットに接続すると
Intel(R) Connectivity Performance Suiteが自動インストールされます。
