  ---------------------------------------------------------------
       Intel(R) Connectivity Performance Suiteのセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順でIntel(R) Connectivity Performance Suite(以下、ICPS)のセットアップを行ってください。

チェック!!
・本ソフトウェアをセットアップする場合、
　事前に「Intel社製無線LANドライバー」と「Intel MEIドライバー」がセットアップされている必要があります。
　各ドライバーのセットアップ方法につきましては、
　それぞれドライバーのセットアップ手順をご参照ください。


 ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角英数字)で行ってください。

 ・本手順は、ICPSが「D:\ICPS」に展開されていると想定しています。
    これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。

 ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンをクリックしてください。　


【インストール手順】
チェック!!
・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。

1. 「スタート」ボタンをクリック - 「コマンド　プロンプト」入力し、「管理者として実行」をクリックする。

2. 下記コマンドを実行
    d:
    cd D:\ICPS
    Setup_ICPS.bat

3.コマンドを実行したら1分待ちます。

4. 再起動してください。


以上でICPSドライバーのインストールは終了です。
  
 
【ドライバーのバージョン確認】

①ICPS アプリ バージョン確認手順

1. 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのアプリ」をクリック
2. 「Intel® Connectivity Performance Suite」を開く、右上のバジョン「50.25.1015.183」を確認してください。

②ICPS ドライバー バージョン確認手順

1.「Windows key + X」→「デバイス マネージャー」をクリックする。

2.「ソフトウェア　コンポーネント」をダブルクリックする。

3.「Intel(R) Connectivity Performance Suite」を右クリックし、「プロパティ(R)」をクリックする。
    
4.「ドライバー」タブをクリックし、
   バージョンが「50.25.1015.183」であることを確認してください。


 以上でドライバのバージョン確認は終了です。


