----------------------------------------------------------------------------
         Intel RAID・AHCIドライバ/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバ/ユーティリティのセットアップを行って
ください。

[注意]
  ・本インストール手順は、Intel RAIDユーティリティが「C:\DRV\IRST」に展開
    されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、適宜読み替えて
    ください。
  ・チップセットドライバを同時にインストールする場合は、チップセットドライバ
    の後に本モジュールをセットアップしてください。
  ・「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
    クリックしてください。
  ・Intel(R) Smart Response Technologyモデルを使用する場合、あらかじめ解除・
    リセットを行ってください。解除・リセットの手順については各モデルの「活用
    ガイド」を参照してください。
  ・必ず管理者権限のあるユーザーでサインインしてセットアップを行ってください。

[インストール手順]

1.スタート画面でユーザー名以外の場所を右クリックし、
 「すべてのアプリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック

2.「名前(O)」欄に以下の通り入力し、「OK」ボタンをクリック

   <RAIDモデル、Intel(R) Smart Response Technologyモデル以外の場合>
      C:\DRV\IRST\iata_cd.exe -b -s -noicc -noIRSTgui -noservice -notray

   <RAIDモデル、Intel(R) Smart Response Technologyモデルの場合>
      C:\DRV\IRST\iata_cd.exe -b -s -noicc


自動的に再起動がかかり、以上でセットアップは終了です。

タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVH、タイプMEの場合は3-5を実行してください。
それ以外のモデルは　ここでセットアップは終了です。

3.スタート画面でユーザー名以外の場所を右クリックし、
 「すべてのアプリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック

4.「名前(O)」欄に以下の通り入力し、「OK」ボタンをクリック
      C:\DRV\IRST\ZPODD_off.reg

   確認のダイアログが表示されたら「はい」をクリック

5.手動で再起動してください。以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認

 1.スタート画面のデスクトップをクリック。
 2.マウスカーソルを右上に持っていき、チャーム バーを表示する。
 3.「設定」をクリック。
 4.「コントロール パネル」をクリック。
 5.「システムとセキュリティ」→「システム」→「デバイス マネージャー」を
    クリック。「デバイス マネージャー」が表示されます。
 6.以下の項目が「11.5.4.1001」であることを確認してください

RAIDモデル、Intel(R) Smart Response Technologyモデル以外の場合：
    デバイスマネージャで、「IDE ATA/ATAPI コントローラ」→
    「Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller」
    「Intel(R) 5 Series 6 port SATA AHCI Controller」
    「Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller」
    「Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」
      →「プロパティ」→「ドライバー」タブ

※「IDE ATA/ATAPI コントローラー」配下の表記は機種により異なるため、いずれかを選択し
確認をしてください。

RAIDモデル、Intel(R) Smart Response Technologyモデルの場合：
    デバイスマネージャで、「記憶域コントローラー」→
    「Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller」
    「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller」
      →「プロパティ」→「ドライバー」タブ

※「記憶域コントローラー」配下の表記は機種により異なるため、いずれかを選択し
確認をしてください。


-以上-

